**邀标通知书**

我单位拟就扶沟县人民医院楼顶字制作拆除安装项目进行招标，欢迎符合招标要求、有履约能力的单位按本邀标通知书的有关要求前来投标。

1. 招标内容：

　　1、项目名称：扶沟县人民医院楼顶字制作拆除安装项目

2、预算金额：93569.00元

二、投标须知：

　　1、投标单位应认真确认本邀标文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的标书将被取消投标资格。

　　2、现场踏勘时间：自行踏勘。

　　3、现场踏勘地点：扶沟县人民医院院内

4、投标单位资格：（1）中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照，具备相关经营范围。（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125号)的

规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动； 【查询渠道：“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn) )、中国政府采购网(购网 (www.ccgp.gov.cn) 】，响应文件中提供查询截图。

　　5、工期: 10日历天。

　　6、质量要求：合格

、三、标书要求：

（一）投标单位应提供：

1、资格证明文件：

（1）企业法人营业执照1份。（复印件加盖公章）

（2）企业相关资质证明。（复印件加盖公章）

（3）如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

2、报价文件：

（1）报价：经勘查项目现场并研究招标要求、合同条款、及其他有关文件后做出报价。

（2）投标单位应将打印并盖章的投标文件提供1正2副，密封后加盖公章，于2023年 3月 16日 17时前将投标文件送至我单位招标办公室。

四、技术要求及验收标准：

　按照国家有关规定标准及招标单位要求和投标单位承诺执行，承担任何质量缺陷保修责任，并保证按招标人的要求施工。

五、招标原则：

　 1、公开、公平、公正的原则。

　 2、综合评比原则：报价和企业信誉执行合同的能力。

六、联系方式

招标单位：扶沟县人民医院

联系人：张主任

联系电话：13653944673

附件：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 施工类型 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 | 备注 |
| 扶沟县第一医疗健康服务集团总医院 | 拆除 | 92 | 平方 |  |  |  |
| 扶沟县第一医疗健康服务集团总医院 | 安装 | 92 | 平方 |  |  |  |
| 国家二等医院 | 拆除 | 34.5 | 平方 |  |  |  |
| 国家二等医院 | 安装 | 34.5 | 平方 |  |  |  |
| 门诊楼 | 拆除 | 17.25 | 平方 |  |  |  |
| 门诊楼 | 安装 | 17.25 | 平方 |  |  |  |
| 听党话跟党走 | 拆除 | 34.5 | 平方 |  |  |  |
| 听党话跟党走 | 安装 | 34.5 | 平方 |  |  |  |
| 配件钢材 |  | 1 | 项 |  |  | 国标 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

1. **胸痛中心 创伤中心 卒中中心 2.危重新生儿救治中心3.危重孕产妇救治**

**中心制作清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 | 备注 |
| 胸痛中心 创伤中心 卒中中心 危重新生儿救治中心 危重孕产妇救治中心 | 3cm×5cm×9cm | 36 | 平方 |  |  |  |
| 3M灯箱布 | 3M | 36 | 平方 |  |  |  |
| 3M贴膜 | 3M保丽视 | 36 | 平方 |  |  |  |
| 灯具 | 照明T8 36W | 36 | 平方 |  |  | 成套灯具 |
| 灯箱结构 | 钢架 | 36 | 平方 |  |  |  |
| 电源线路 | GB阻燃铜芯线 | 36 | 平方 |  |  |  |
| 灯箱背板 | 0.5mm以上镀锌钢材 | 36 | 平方 |  |  |  |
| 包边 | 1.2mm拉丝不锈钢板，立面包边高度 40mm | 30 | 米 |  |  |  |
| 灯箱紧固件 | 镀锌件或不锈钢制件 |  | 批 |  |  | 国标 |
| 制作安装费 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |